**PROCESSO 00200.013616/2023-99**

**Aquisição de Materiais de Construção Específicos para Manutenção e Conservação do Acervo Histórico**

**PEDIDO DE PROPOSTA COMERCIAL – 002 - 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razão Social da empresa:** | | | | | |
| **Nome fantasia (se houver):** | | | | | |
| **CNPJ:** | | | | | |
| **Endereço:** | | | | | |
| **CEP:** | | | | | |
| **Telefone: (DDD)** | | | | | |
| **E-mail:** | | | | | |
| **Dados Bancários** (Banco, agência e conta-corrente)**:** | | | | | |
| **Nome** do Representante legal da empresa | | | | | |
| **CPF**: do Representante legal da empresa | | | | | |
| **RG/órgão emissor**: do Representante legal da empresa | | | | | |
| **E-mail** do Representante legal da empresa | | | | | |
| **Telefone** do Representante legal da empresa: **(DDD)** | | | | | |
| **Instrumento de outorga de poderes**: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes) | | | | | |
| **GRUPO I – COLA E APLICADOR DE SILICONE** | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | 20 | TUBO | **COLA DE SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE**  **Características**: adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar.  **Apresentação**: tubo com no mínimo 280 g.  **Marca de referência**: TekBond ou equivalente técnico. CATMAT: 285668 | R$ |  |
| **02** | 02 | Unidade | **APLICADOR ELÉTRICO PARA COLA DE SILICONE**  **Aplicação**: pistola para utilizar a cola de silicone em uso geral.  **Características**: interruptor com velocidade variável (0 a 533 mm/minuto) para maior controle de fluxo constante, mecanismo antigotejamento, 6 configurações de regulagem de velocidade, bateria de, no mínimo, de 12 volts de íons de lítio, pressão de 400 libras.  **Marca de referência**: Milwaukee ou equivalente técnico. CATMAT: 337198 (SIMILAR) | R$ |  |
| **GRUPO II - PREGOS** | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **03** | 05 | Kg | **PREGO SEM CABEÇA (14x21)**  **Características**: corpo liso, ponta tipo diamante e acabamento polido.  **Dimensões**: 14 x 21  **Apresentação**: saco com 1 kg.  **Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 321177 | R$ |  |
| **04** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (13x18)**  **Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.  **Dimensões**: 13 x 18  **Apresentação**: saco com 1 kg.  **Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 444583 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ |  |
| **05** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (12X12)**  **Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.  **Dimensões**: 12 x 12  **Apresentação**: saco com 1 kg.  **Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 441402 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ |  |
| **06** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (16x21)**  **Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.  **Dimensões**: 16 x 21  **Apresentação**: saco com 1 kg.  **Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 441402 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ | R$ |
| **07** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (14x18)**  **Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.  **Dimensões**: 14 x 18  **Apresentação**: saco com 1 kg.  **Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 293026 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ | R$ |
| **GRUPO III – BOINA E SUPORTE PARA POLITRIZ** | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **08** | 15 | UNIDADE | **BOINA DE LÃ PARA POLITRIZ ROTATIVA**  **Aplicação**: corte, acabamento e polimento de peças.  **Características**: boina espuma média de 6”, na cor branca.  **Marca de referência**: 3M ou equivalente técnico. CATMAT: 414858 |  |  |
| **09** | 04 | UNIDADE | **SUPORTE FLEXÍVEL PARA POLITRIZ**  **Aplicação**: assentar as boinas de espuma no  polimento de peças.  **Características**: sistema de velcro para boina de  Tamanho 6”  **Marca de Referência**: Vonixx ou equivalente técnico. CATMAT: 452466 |  |  |
| **ITENS NÃO AGRUPADOS** | | | | | |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **10** | 15 | UNIDADE | **COLA DE CONTATO (SAPATEIRO)**  **Características**: Adesivo uso geral.  **Material:** Cola à base de policloroprene.  **Características adicionai**s: adesivo de contato extraforte.  **Apresentação**: lata com 195 g.  **Marca de referência**: Cascola, Maxi Rubber ou equivalente técnico. CATMAT: 238506 |  |  |
| **11** | 10 | FRASCO | **COLA PARA MADEIRA**  **Características**: Fórmula à prova d’água (pode ser limpa com água); não tóxica (livre de solventes); aprovado na norma de resistência à água ANSI tipo 1; resistência superior - forte pega inicial; pode ser utilizada em aplicações internas e externas; tempo de montagem mais longo; não é afetado por acabamentos; atende à norma americana ASTM D4236  **Apresentação**: frasco com no mínimo 263 g  **Marca de referência**: Titebond tipo III ouequivalente técnico. CATMAT: 319587 |  |  |
| **12** | 50 | Kg | **ESTOPA**  **Características**: fio de algodão na cor branca.  **Apresentação**: saco com no mínimo 1 kg.CATMAT: 243579 |  |  |
| **13** | 300 | UNIDADE | **LÂMPADAS LED TIPO BOLINHA**  **Apresentação**: Lâmpada LED de 1 *Watt,* tensão de 127/220 volts, (branco base). CATMAT: 427642 |  |  |
| **14** | 10 | UNIDADE | **PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PORTÁTIL**  **Características**: plástico, capacidade de 1,2 litros, manual, compressão prévia.  **Marca de referência**: Guarany ou equivalente técnico. CATMAT: 436826 |  |  |
| **15** | 05 | LATA | **SELADORA PARA MADEIRA**  **Características**: Produto incolor utilizado como fundo nivelador de superfícies de madeira maciça ou derivados de madeira; composto de resinas  alquidícias modificadas, resina maleica, nitro  celulose, aditivos, minerais inertes, álcoois, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos (livres de benzeno), para interiores.  **Apresentação**: lata com mínimo 3,6 litros  **Marca de Referência**: Sayerlack ou equivalente técnico. CATMAT: 358305 |  |  |
| **16** | 05 | JOGO | **JOGO DE FORMÃO**  **Características**: corpo em cromo vanádio e cabo de madeira, bitola de 8 a 24 mm, jogo com no mínimo 4 peças.  **Marca de referência**: Rocast ou equivalente técnico. CATMAT: 447020 (SIMILAR, em função do tamanho) |  |  |
| **17** | 20 | UNIDADE | **ESCOVA (TRINCHA) JUBA TRIDENT**  **Características**: escova macia, com base de plástico, confeccionada com crina de cavalo com  exposição de, no mínimo, 45 mm.  **Marca de referência**: Tigre, condor ou equivalente técnico. CATMAT: 261873 |  |  |
| **18** | 06 | UNIDADE | **JOGO DE BROCAS**  **Características**: material em aço, cilíndrica com 3 pontas, com o mínimo de 25 peças de diâmetros  variados.  **Aplicação**: madeira, concreto e ferro.  **Apresentação**: 8 peças de 100 mm, com diâmetros de 3 a 10 mm; 6 peças de 6 a 16 mm, com diâmetro Widea SDS 6,0 x 160 mm, SDS 8,0 x 160 mm, SDS 10,0 x 160 mm, SDS 12,0 x 160 mm, SDS 14,0 x 160 mm, Broca Widea SDS 16,0 x 160mm.  **Marca de Referência**: Bosch, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 430266 |  |  |
| **19** | 02 | UNIDADE | **JOGO DE ACESSÓRIOS PARA MICRO RETÍFICA**  **Características**: jogo com 350 peças; acompanha  lixas, disco diamantado, discos de corte, discos de  lixa, escovas de inox, escovas de latão, pasta para  polimento, pinças para micro retífica, maleta com  tampa transparente.  **Medidas aproximadas da maleta (A x L x C)**: 9 x 12,5 x 21,5 cm.  **Conteúdo**: 1 disco diamantado; 30 lixas cilíndricas; 2 rodas de pano; 12 rodas de feltro; 2 pontas com feltro; 1 roda de borracha; 4 limas rotativas; 2 hastes para lixas cilíndricas; 11 limas rotativas diamantadas; 3 pontas montadas de óxido de alumínio; 6 rebolos de óxido de alumínio; 3 pontas montadas de carbureto de silício; 6 rebolos de carbureto de silício; 3 escovas de inox; 3 escovas de latão; 1 pasta para polimento; 108 discos de corte;  135 discos de lixa; 4 pinças para micro retífica; 1haste para discos de corte; 1 haste para discos de  borracha; 1 haste para discos de lixa; 1 haste para  discos de feltro; 2 discos de corte de fibra de vidro; 1 chave para micriretifica; 1 roda de lixa (grão 80); 1 bastão abrasivo; 4 pontas montadas de borracha.  **Marca de referência**: Dremel, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 446371 |  |  |
| **20** | 01 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA (cor preta)**  **Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).  **Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.  **Cor:** preta.  **Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 262440 |  |  |
| **21** | 03 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA** (cor vermelha)  **Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).  **Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.  **Cor:** vermelha.  **Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 426330 |  |  |
| **22** | 04 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA (cor tabaco)**  **Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).  **Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.  **Cor:** tabaco.  **Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 321808 |  |  |
| **23** | 10 | LATA | **THINNER**  **Aplicação**: Thinner especial, código DN- 4242L5, indicado para limpeza e diluição de produtos de secagem rápida a base nitrocelulose como vernizes e seladoras. O Thinner especial para Nitro DN-4242L5 auxilia tanto na aplicação como na secagem da seladora, ele possui também retardador em sua formulação, que evita o branqueamento da seladora em dias mais frios, não utilizar em produtos base d’água ou sintéticos.  **Apresentação**: latas com no mínimo 5 litros.  **Marca de referência**: Sayerlack ou equivalente técnico. CATMAT: 259734 |  |  |
| **24** | 02 | UNIDADE | **JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILIPS**  **Características**: jogo com 18 peças de chaves de  fenda e *Philips*, cabo de pegada ergonômica, empunhadura suave e com alta aderência, haste em aço cromo vanádio e temperadas, acabamento  cromado, pontas magnéticas negras  **Chaves**:  - 4 fendas SL: ¼ x 1.1/2” (6,5 x 38)  - 3/16 x 3” (5,5 x 75)  - ¼ x 4” (6,5 x 100)  - 5/16 x 6” (3 x 150)  - 4 fendas cruzadas PH: 2 x 1.1/2” (2 x 38)  - 1 x 3” (1 x 75)  - 2 x 4” (2 x 100)  - 3 x 6” (3 x 150)  - 10 chaves de precisão: 50mm  - 2 fendas SL: 3/32 - 1/8  - 2 fendas cruzadas PH: PH00 - PH0  - 6 Torks: T5 a T10.  **Marca de referência**: Fortgpro, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 444102 (SIMILAR, em função de tamanho e quantidade) |  |  |
| **25** | 05 | UNIDADE | **JOGO MINI ALICATE**  **Características**: Jogo com no mínimo 4 alicates  forjados em aço inox de alto carbono, acabamento  cromado, cabo emborrachado, universal tamanho  8”, bico meia cana tamanho 6”, corte tamanho 6” e pressão tamanho 10”.  **Marca de Referência**: Tramontina, VONDER ou equivalente técnico. CATMAT: 457215  (SIMILAR em função do tamanho e quantidade) |  |  |
| **26** | 20 | UNIDADE | **DESENGRIPANTE**  **Aplicação**: protege o metal da ferrugem, solta peças presas e/ou oxidadas, dispersa a umidade e lubrifica. Válvula 180°, que permite o uso do produto de cabeça para baixo. Dispersa a umidade para prevenir a ferrugem. Protege sistemas elétricos e eletrônicos. Elimina rangidos, remove óleo, sujeira, graxa e fuligem.  **Validade**: 10 anos a partir da data de fabricação  impressa na embalagem.  **Apresentação: frasco de** 500 ml  **Marca de Referência**: WD40 ou equivalente técnico. CATMAT: 262376 |  |  |
| **27** | 200 | UNIDADE | **RODÍZIO DE SILICONE**  **Características:** freio incolor, diâmetro da roda 50mm, altura total do rodízio 65 mm, medida da chapa42 x 42 mm, capacidade de carga em cada roda 30 kg, eixo da roda rebitado, material da roda injetadas com revestimento em poliuretano termoplástico e núcleo em acrílico, eixo fabricado em acabamento croma. CATMAT: 465637. |  |  |
| **28** | 05 | UNIDADE | **ESQUADRO DE ALUMÍNIO**  **Aplicação**: indicado para verificação de ângulos emparedes.  **Características**: esquadro manual com ângulo de 0a 90°, tipo do material alumínio com acabamento emaço inox.  **Comprimento:** 300,00 mm, 12”.  **Marca de Referência**: Stanley ou equivalente técnico CATMAT: 459435 |  |  |
| **29** | 15 | UNIDADE | **KIT ESPONJA ABRASIVA**  **Aplicação:** Oferece uso fácil no lixamento manualde diversos contornos e superfícies. É adequada para texturizar madeira, plástico e metal como preparação para tinta e para o lixamento intermediário de vernizes e tintas.  **Características:** Kit de no mínimo 3 esponjas**.** Disponíveis em cores diferentes para identificação das lixas que devem ser utilizadas nos passos de desbaste, reparo e polimento final  **Marca de referência:** Bosch ou equivalente técnico. CATMAT: 213668 (SIMILAR) |  |  |
| **30** | 04 | UNIDADE | **KIT CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA**  **Aplicação:** Kit desenvolvido especialmente para trabalhos a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.  **Apresentação**: kit com 1 cinto paraquedista abdominal, 1 talabarte duplo com ABS, 1 trava-quedas, 1 rolo de corda 12 mm com 50 m, 2 mosquetões ovais, 2 fitas de ancoragem de 120 cm, 1 talabarte de posicionamento em corda com egulador aço inox. Cinto de segurança tipo paraquedista abdominal com 3pontos, com regulagem na cintura, peito e pernas, com almofada na lombar para o conforto do usuário. Ponto nadorsal, frontal e cintura para posicionamento, possui porta ferramentas, descanso de mosquetão e ponto refletivo na lombar. Talabarte duplo elastizado com ABS e mosquetão 55. Tamanho 1,40 m. Talabarte de Posicionamento em corda 12 mm, com regulador açoinox. Trava quedas tipo borboleta, para uso em corda 12mm. Fita de ancoragem, com 2 laçadas. Carga de ruptura 22 kg, 120 cm. Mosquetão oval dupla-trava roscada.  **Tamanho de ajuste máximo**: 2 metros.  **Tamanho:** único; veste do P ao G.  **Marca de Referência:** Petzl ou quivalente técnico. CATMAT: 600641 |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | | R$ |
| O preço por item deve compreender todos os encargos, despesas, frete e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto. | | | | | |
| **Prazo de entrega ou execução do objeto:** | | | | | |
| **Prazo de garantia** (se houver): | | | | | |
| **Data da elaboração da proposta:** | | | | | |
| **Prazo de validade da proposta:** | | | | | |
| **Nome do responsável pela proposta:** | | | | | |
| **Telefone do responsável pela proposta: (DDD):** | | | | | |
| **e-mail do responsável pela proposta:** | | | | | |
| **Assinatura do responsável pela proposta** (física ou digital)**:** | | | | | |

**Instruções de preenchimento:**

* A proponente deverá informar o preço unitário e total de cada item, assim como o valor total da proposta.
* Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
* A proposta de preços deverá estar datada e assinada.

**Observações:**

* A apresentação da proposta implica a aceitação plena das condições apostas no respectivo Termo de Referência, bem como sujeição ao regramento de regência das contratações diretas realizadas pelo Senado Federal.