**PROCESSO 00200.013616/2023-99**

**Aquisição de Materiais de Construção Específicos para Manutenção e Conservação do Acervo Histórico**

**PEDIDO DE PROPOSTA COMERCIAL – 002 - 2024**

|  |
| --- |
| **Razão Social da empresa:** |
| **Nome fantasia (se houver):**  |
| **CNPJ:** |
| **Endereço:** |
| **CEP:** |
| **Telefone: (DDD)** |
| **E-mail:** |
| **Dados Bancários** (Banco, agência e conta-corrente)**:** |
| **Nome** do Representante legal da empresa |
| **CPF**: do Representante legal da empresa |
| **RG/órgão emissor**: do Representante legal da empresa |
| **E-mail** do Representante legal da empresa |
| **Telefone** do Representante legal da empresa: **(DDD)**  |
| **Instrumento de outorga de poderes**: (encaminhar cópia do instrumento de outorga de poderes) |
| **GRUPO I – COLA E APLICADOR DE SILICONE** |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **01** | 20 | TUBO | **COLA DE SILICONE ACÉTICO TRANSPARENTE****Características**: adesivo selante tixotrópico monocomponente, baixo módulo, antifungo e de cura acética. Sua cura ocorre em temperatura ambiente e na exposição à umidade do ar.**Apresentação**: tubo com no mínimo 280 g.**Marca de referência**: TekBond ou equivalente técnico. CATMAT: 285668 | R$ |  |
| **02** | 02 | Unidade | **APLICADOR ELÉTRICO PARA COLA DE SILICONE****Aplicação**: pistola para utilizar a cola de silicone em uso geral.**Características**: interruptor com velocidade variável (0 a 533 mm/minuto) para maior controle de fluxo constante, mecanismo antigotejamento, 6 configurações de regulagem de velocidade, bateria de, no mínimo, de 12 volts de íons de lítio, pressão de 400 libras.**Marca de referência**: Milwaukee ou equivalente técnico. CATMAT: 337198 (SIMILAR) | R$ |  |
| **GRUPO II - PREGOS** |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **03** | 05 | Kg | **PREGO SEM CABEÇA (14x21)****Características**: corpo liso, ponta tipo diamante e acabamento polido.**Dimensões**: 14 x 21**Apresentação**: saco com 1 kg.**Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 321177 | R$ |  |
| **04** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (13x18)****Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.**Dimensões**: 13 x 18**Apresentação**: saco com 1 kg.**Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 444583 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ |  |
| **05** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (12X12)****Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.**Dimensões**: 12 x 12**Apresentação**: saco com 1 kg.**Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 441402 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ |  |
| **06** | 05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (16x21)****Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.**Dimensões**: 16 x 21**Apresentação**: saco com 1 kg.**Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 441402 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ | R$ |
| **07** |  05 | Kg | **PREGO AÇO TEMPERADO/ GALVANIZADO (14x18)****Características**: Feito em aço temperado ou galvanizado; com cabeça cônica e axadrezada, corpo liso, ponta tipo diamante.**Dimensões**: 14 x 18**Apresentação**: saco com 1 kg.**Marca de referência**: Gerdau ou equivalente técnico. CATMAT: 293026 (SIMILAR, em função do tamanho) | R$ | R$ |
| **GRUPO III – BOINA E SUPORTE PARA POLITRIZ** |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **08** | 15 | UNIDADE | **BOINA DE LÃ PARA POLITRIZ ROTATIVA****Aplicação**: corte, acabamento e polimento de peças.**Características**: boina espuma média de 6”, na cor branca.**Marca de referência**: 3M ou equivalente técnico. CATMAT: 414858 |  |  |
| **09** | 04 | UNIDADE | **SUPORTE FLEXÍVEL PARA POLITRIZ****Aplicação**: assentar as boinas de espuma nopolimento de peças.**Características**: sistema de velcro para boina deTamanho 6”**Marca de Referência**: Vonixx ou equivalente técnico. CATMAT: 452466 |  |  |
| **ITENS NÃO AGRUPADOS** |
| **ITEM** | **QUANT.** | **UNIDADE DE MEDIDA** | **ESPECIFICAÇÃO E CATMAT** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| **10** | 15 | UNIDADE | **COLA DE CONTATO (SAPATEIRO)****Características**: Adesivo uso geral.**Material:** Cola à base de policloroprene.**Características adicionai**s: adesivo de contato extraforte.**Apresentação**: lata com 195 g.**Marca de referência**: Cascola, Maxi Rubber ou equivalente técnico. CATMAT: 238506 |  |  |
| **11** | 10 | FRASCO | **COLA PARA MADEIRA****Características**: Fórmula à prova d’água (pode ser limpa com água); não tóxica (livre de solventes); aprovado na norma de resistência à água ANSI tipo 1; resistência superior - forte pega inicial; pode ser utilizada em aplicações internas e externas; tempo de montagem mais longo; não é afetado por acabamentos; atende à norma americana ASTM D4236**Apresentação**: frasco com no mínimo 263 g**Marca de referência**: Titebond tipo III ouequivalente técnico. CATMAT: 319587 |  |  |
| **12** | 50 | Kg | **ESTOPA****Características**: fio de algodão na cor branca.**Apresentação**: saco com no mínimo 1 kg.CATMAT: 243579 |  |  |
| **13** | 300 | UNIDADE | **LÂMPADAS LED TIPO BOLINHA****Apresentação**: Lâmpada LED de 1 *Watt,* tensão de 127/220 volts, (branco base). CATMAT: 427642 |  |  |
| **14** | 10 | UNIDADE | **PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PORTÁTIL****Características**: plástico, capacidade de 1,2 litros, manual, compressão prévia.**Marca de referência**: Guarany ou equivalente técnico. CATMAT: 436826 |  |  |
| **15** | 05 | LATA | **SELADORA PARA MADEIRA****Características**: Produto incolor utilizado como fundo nivelador de superfícies de madeira maciça ou derivados de madeira; composto de resinasalquidícias modificadas, resina maleica, nitrocelulose, aditivos, minerais inertes, álcoois, ésteres e hidrocarbonetos aromáticos (livres de benzeno), para interiores.**Apresentação**: lata com mínimo 3,6 litros**Marca de Referência**: Sayerlack ou equivalente técnico. CATMAT: 358305 |  |  |
| **16** | 05 | JOGO | **JOGO DE FORMÃO****Características**: corpo em cromo vanádio e cabo de madeira, bitola de 8 a 24 mm, jogo com no mínimo 4 peças.**Marca de referência**: Rocast ou equivalente técnico. CATMAT: 447020 (SIMILAR, em função do tamanho) |  |  |
| **17** | 20 | UNIDADE | **ESCOVA (TRINCHA) JUBA TRIDENT****Características**: escova macia, com base de plástico, confeccionada com crina de cavalo comexposição de, no mínimo, 45 mm.**Marca de referência**: Tigre, condor ou equivalente técnico. CATMAT: 261873 |  |  |
| **18** | 06 | UNIDADE | **JOGO DE BROCAS****Características**: material em aço, cilíndrica com 3 pontas, com o mínimo de 25 peças de diâmetrosvariados.**Aplicação**: madeira, concreto e ferro.**Apresentação**: 8 peças de 100 mm, com diâmetros de 3 a 10 mm; 6 peças de 6 a 16 mm, com diâmetro Widea SDS 6,0 x 160 mm, SDS 8,0 x 160 mm, SDS 10,0 x 160 mm, SDS 12,0 x 160 mm, SDS 14,0 x 160 mm, Broca Widea SDS 16,0 x 160mm.**Marca de Referência**: Bosch, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 430266 |  |  |
| **19** | 02 | UNIDADE | **JOGO DE ACESSÓRIOS PARA MICRO RETÍFICA****Características**: jogo com 350 peças; acompanhalixas, disco diamantado, discos de corte, discos delixa, escovas de inox, escovas de latão, pasta parapolimento, pinças para micro retífica, maleta comtampa transparente.**Medidas aproximadas da maleta (A x L x C)**: 9 x 12,5 x 21,5 cm.**Conteúdo**: 1 disco diamantado; 30 lixas cilíndricas; 2 rodas de pano; 12 rodas de feltro; 2 pontas com feltro; 1 roda de borracha; 4 limas rotativas; 2 hastes para lixas cilíndricas; 11 limas rotativas diamantadas; 3 pontas montadas de óxido de alumínio; 6 rebolos de óxido de alumínio; 3 pontas montadas de carbureto de silício; 6 rebolos de carbureto de silício; 3 escovas de inox; 3 escovas de latão; 1 pasta para polimento; 108 discos de corte;135 discos de lixa; 4 pinças para micro retífica; 1haste para discos de corte; 1 haste para discos deborracha; 1 haste para discos de lixa; 1 haste paradiscos de feltro; 2 discos de corte de fibra de vidro; 1 chave para micriretifica; 1 roda de lixa (grão 80); 1 bastão abrasivo; 4 pontas montadas de borracha.**Marca de referência**: Dremel, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 446371 |  |  |
| **20** | 01 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA (cor preta)****Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).**Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.**Cor:** preta.**Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 262440 |  |  |
| **21** | 03 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA** (cor vermelha)**Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).**Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.**Cor:** vermelha.**Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 426330 |  |  |
| **22** | 04 | UNIDADE | **TINGIDOR DE MADEIRA (cor tabaco)****Características**: acabamento fosco, nas cores preta, vermelha e tabaco (quantidade de cada cor a ser indicada no momento do fornecimento).**Apresentação**: frasco mínimo de 500 ml.**Cor:** tabaco.**Marca de Referência**: Sayerlack, Luztol ou equivalente técnico. CATMAT: 321808 |  |  |
| **23** | 10 | LATA | **THINNER****Aplicação**: Thinner especial, código DN- 4242L5, indicado para limpeza e diluição de produtos de secagem rápida a base nitrocelulose como vernizes e seladoras. O Thinner especial para Nitro DN-4242L5 auxilia tanto na aplicação como na secagem da seladora, ele possui também retardador em sua formulação, que evita o branqueamento da seladora em dias mais frios, não utilizar em produtos base d’água ou sintéticos.**Apresentação**: latas com no mínimo 5 litros.**Marca de referência**: Sayerlack ou equivalente técnico. CATMAT: 259734 |  |  |
| **24** | 02 | UNIDADE | **JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILIPS****Características**: jogo com 18 peças de chaves defenda e *Philips*, cabo de pegada ergonômica, empunhadura suave e com alta aderência, haste em aço cromo vanádio e temperadas, acabamentocromado, pontas magnéticas negras **Chaves**:- 4 fendas SL: ¼ x 1.1/2” (6,5 x 38)- 3/16 x 3” (5,5 x 75)- ¼ x 4” (6,5 x 100)- 5/16 x 6” (3 x 150)- 4 fendas cruzadas PH: 2 x 1.1/2” (2 x 38)- 1 x 3” (1 x 75)- 2 x 4” (2 x 100)- 3 x 6” (3 x 150)- 10 chaves de precisão: 50mm- 2 fendas SL: 3/32 - 1/8- 2 fendas cruzadas PH: PH00 - PH0- 6 Torks: T5 a T10.**Marca de referência**: Fortgpro, Vonder ou equivalente técnico. CATMAT: 444102 (SIMILAR, em função de tamanho e quantidade) |  |  |
| **25** | 05 | UNIDADE | **JOGO MINI ALICATE****Características**: Jogo com no mínimo 4 alicatesforjados em aço inox de alto carbono, acabamentocromado, cabo emborrachado, universal tamanho8”, bico meia cana tamanho 6”, corte tamanho 6” e pressão tamanho 10”.**Marca de Referência**: Tramontina, VONDER ou equivalente técnico. CATMAT: 457215(SIMILAR em função do tamanho e quantidade) |  |  |
| **26** | 20 | UNIDADE | **DESENGRIPANTE****Aplicação**: protege o metal da ferrugem, solta peças presas e/ou oxidadas, dispersa a umidade e lubrifica. Válvula 180°, que permite o uso do produto de cabeça para baixo. Dispersa a umidade para prevenir a ferrugem. Protege sistemas elétricos e eletrônicos. Elimina rangidos, remove óleo, sujeira, graxa e fuligem.**Validade**: 10 anos a partir da data de fabricaçãoimpressa na embalagem.**Apresentação: frasco de** 500 ml**Marca de Referência**: WD40 ou equivalente técnico. CATMAT: 262376 |  |  |
| **27** | 200 | UNIDADE | **RODÍZIO DE SILICONE****Características:** freio incolor, diâmetro da roda 50mm, altura total do rodízio 65 mm, medida da chapa42 x 42 mm, capacidade de carga em cada roda 30 kg, eixo da roda rebitado, material da roda injetadas com revestimento em poliuretano termoplástico e núcleo em acrílico, eixo fabricado em acabamento croma. CATMAT: 465637. |  |  |
| **28** | 05 | UNIDADE | **ESQUADRO DE ALUMÍNIO****Aplicação**: indicado para verificação de ângulos emparedes.**Características**: esquadro manual com ângulo de 0a 90°, tipo do material alumínio com acabamento emaço inox.**Comprimento:** 300,00 mm, 12”.**Marca de Referência**: Stanley ou equivalente técnico CATMAT: 459435 |  |  |
| **29** | 15 | UNIDADE | **KIT ESPONJA ABRASIVA****Aplicação:** Oferece uso fácil no lixamento manualde diversos contornos e superfícies. É adequada para texturizar madeira, plástico e metal como preparação para tinta e para o lixamento intermediário de vernizes e tintas.**Características:** Kit de no mínimo 3 esponjas**.** Disponíveis em cores diferentes para identificação das lixas que devem ser utilizadas nos passos de desbaste, reparo e polimento final**Marca de referência:** Bosch ou equivalente técnico. CATMAT: 213668 (SIMILAR) |  |  |
| **30** | 04 | UNIDADE | **KIT CINTO DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA****Aplicação:** Kit desenvolvido especialmente para trabalhos a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.**Apresentação**: kit com 1 cinto paraquedista abdominal, 1 talabarte duplo com ABS, 1 trava-quedas, 1 rolo de corda 12 mm com 50 m, 2 mosquetões ovais, 2 fitas de ancoragem de 120 cm, 1 talabarte de posicionamento em corda com egulador aço inox. Cinto de segurança tipo paraquedista abdominal com 3pontos, com regulagem na cintura, peito e pernas, com almofada na lombar para o conforto do usuário. Ponto nadorsal, frontal e cintura para posicionamento, possui porta ferramentas, descanso de mosquetão e ponto refletivo na lombar. Talabarte duplo elastizado com ABS e mosquetão 55. Tamanho 1,40 m. Talabarte de Posicionamento em corda 12 mm, com regulador açoinox. Trava quedas tipo borboleta, para uso em corda 12mm. Fita de ancoragem, com 2 laçadas. Carga de ruptura 22 kg, 120 cm. Mosquetão oval dupla-trava roscada.**Tamanho de ajuste máximo**: 2 metros.**Tamanho:** único; veste do P ao G.**Marca de Referência:** Petzl ou quivalente técnico. CATMAT: 600641 |  |  |
| **VALOR TOTAL** | R$ |
| O preço por item deve compreender todos os encargos, despesas, frete e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto. |
| **Prazo de entrega ou execução do objeto:** |
| **Prazo de garantia** (se houver): |
| **Data da elaboração da proposta:** |
| **Prazo de validade da proposta:** |
| **Nome do responsável pela proposta:** |
| **Telefone do responsável pela proposta: (DDD):** |
| **e-mail do responsável pela proposta:**  |
| **Assinatura do responsável pela proposta** (física ou digital)**:**  |

**Instruções de preenchimento:**

* A proponente deverá informar o preço unitário e total de cada item, assim como o valor total da proposta.
* Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos.
* A proposta de preços deverá estar datada e assinada.

**Observações:**

* A apresentação da proposta implica a aceitação plena das condições apostas no respectivo Termo de Referência, bem como sujeição ao regramento de regência das contratações diretas realizadas pelo Senado Federal.